논문 제출 작성요령

2020년 한국방송·미디어공학회 추계학술대회 대학생 논문

20mm

35mm

25mm

제목 (국문) ＊영문 설명서는 영문

*저자명　　**저자명　　***저자명

*소  속　　**소  속　　***소  속

*이메일 주소

제목 (영문)

*저자명(영문)　　**저자명(영문)　　***저자명(영문)

*소  속(영문)　　**소  속(영문)　　***소  속(영문)

요약

(국문) ＊영문설명서는 영문

35mm

25mm

10mm

1. 편 집 ▶2단 편집(본문) ▶표지포함 2~4면이내 2. 글자크기 ▶논문제목: 13point ▶저자․소속명: 11point ▶논문의 내용: 9point 3. 글자체 ▶함초롬바탕체 ※편집함에 있어 Box는 삭제후 편집요망

}

저자 적절히

선택가능

20mm

15mm

5mm

20mm

20XX년 한국방송미디어공학회 추계학술대회를 위한 논문 작성 템플릿

2020년 한국방송·미디어공학회 추계학술대회 대학생 논문

저자일, *저자이

한국대학교, *신라대학교

author1@gmail.com, *author2@naver.com

Template for 2019 Conference of the Korean Society of Broadcast Engineers

Anony Kim  *Mous Lee

Hankuk University *Sinra University

요약

최근 IT를 포함한 모든 산업 및 기술 영역에서는 표준화 활동을 기반으로 하여 융복합화(Convergence) 현상이 두드러지고 있다. 이는 또한 e-Learning 산업 및 기술에서도 큰 화두이다. 현재 e-Learning 표준화에서 시장에서 주도권을 행사하고 있는 것은 ADL의 SCORM 규격이다. 데이터방송 영역에서는, 북미에서 지상파와 케이블TV간 콘텐츠 호환성 확보를 위해 ATSC와 케이블랩(CableLabs)이 공동 연구 중인 ACAP을 통해서 지상파-케이블 공통 표준화가 진행 중이다.

이에 본 논문은 e-Learning 산업 및 기술에서의 융복합화의 일 영역으로 그리고 방송통신융합서비스의 일환으로 인터넷 기반 학습 환경과 TV 기반 학습 환경에서의 학습 콘텐츠 (및 코스웨어) 상호운용성에 대해 연구하였다. 이를 위하여 인터넷 기반의 e-Learning의 사실상의 표준으로 받아들여지고 있는 SCORM 규격과 DTV 환경 기반의 데이터방송 지상파-케이블 공통 규격인 ACAP간의 상호운용 API 개발을 통하여, SCORM 규격과 ACAP 규격의 상호운용성을 가능하게 하는 학습 콘텐츠 및 T-Learning 운용환경을 연구․개발하였다.

1. 서론

현재 e-Learning의 사실상의 표준(de facto standard)은 ‘-ilities'로 총칭되는 상호운용성(interoperability), 재사용성(reusability), 확장성(extensibility) 등의 원칙을 충족하고 있는, 미 국방부 산하의 e-Learning 표준화 연구기구인 ADL(Adavanced Distributed Learning Initiative)의 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 규격이다. SCORM은 학습자원 메타데이터(Meta-data), 코스웨어 패키징(Packaging) 및 전달, 학습계열화(Sequencing), 실시간 운영환경(Rumtime Environment)과 관련한 정보 모델, 데이터 모델, API 및 XML 바인딩(binding) 규격을 포함하고 있다.[8]

데이터방송에서는, 지상파와 케이블TV간 콘텐츠 호환성 확보를 위해 북미에서 ATSC(Advanced Television Systems Committee)와 케이블랩(CableLabs)이 공동 연구중인 통합 표준안이 ACAP (Advanced Common Application Platform)이다. 이는 2004년 내 표준 확정을 목표로 작업이 진행 중이다.[14] 국내에서는 이미 ACAP 미들웨어가 삼성전자, LG전자 등에 의해 개발되었으며, On-Air Test 또한 KBS, KT, 삼성전자가 시행 중이다. 본 방송은 2004년 말부터 실시할 예정이다. KBS는 T-Commerce, T-poll, T-mobile 공중파 서비스를, 삼성전자는 양방향 셋톱박스(SetTop Box) 수신을, KT는 IP망을 이용한 리턴채널을 담당할 예정이다. 이러한 발빠른 국내 벤더(vendor)들의 대응은 국내 지상파 데이터방송의 막을 올리는 역할을 하고 나아가 미국 시장의 선점 효과를 가질 수 있을 것으로 본다.[13]

ACAP은 ACAP-J(ACAP Java Applications and Environment), ACAP-X(ACAP XHTML Applications and Environment), ACAP-C(ACAP Cable Subsystem)로 구성되어 있다. 그리고 ACAP 멀티미디어 콘텐츠는, ACAP-J (절차적) 어플리케이션의 JavaTV Xlet(s) 기반 및 ACAP-X (선언적) 어플리케이션의 XHTML, CSS, DOM 등을 사용한다. ACAP 모노미디어(mono-media) 콘텐츠는, 그래픽은 JPEG, PNG, MNG(ACAP-X only)를, 스트리밍 A/V(Streaming Video/Audio)는 MPEG-2 Transport Stream을, 비스트리밍 A/V(Non-Streaming Video/Audio)는 MPEG-2 Video "Drip" Format, MPEG-1 Audio Layers 1 and 2, audio/basic을 사용한다.[5]

본 논문은 인터넷 기반 학습 규격인 SCORM 규격과 데이터방송 규격인 ACAP 규격간의 학습 콘텐츠 상호운용을 현실화하기 위해 ‘SCORM-ACAP 기반의 T-Learning 서비스 모델 개발, 시스템 아키텍처 개발, API 개발, 운용 환경 개발, 콘텐츠 개발 등’에 대한 기술적 사항들을 제시한다. 논문의 구성은 다음과 같다.  먼저, T-Learning의 개념 및 쌍방향 데이터방송 기반의 여러 T-Learning 서비스 모델을 제시한다. 둘째, 이러한 T-Learning 서비스 모델을 가능하게 하기 위한 T-Learning 시스템 아키텍처를 제시한다. 셋째, T-Learning 아키텍처 구현의 기반 기술이 되는 T-Learning API 및 관련 응용들, 운용 환경, 콘텐츠 등을 개발한다. 마지막으로, 향후 연구 과제를 도출한다.